**实验5：串行通信环境光传感器**

**1 功能介绍：通过光敏电阻测量光强度并把测量值传送到计算机上显示**

**2**

**程序代码：**

Void setup()

{

Serial.begin(9600);

}

Void loop()

{

Serial.println(analogRead(A0));

Delay(500);