**对于计算机组成以及指针和arduino的认识**

网络编程 郭轩奇 20151104709

**摘要：**自从于上世纪四十年代美国宾夕法尼亚大学诞生第一台电子计算机以来，近十多年来，随着半导体器件集成度的提高，硬件价格的降低以及可靠性的提高，以及对于高性能计算机需求的不断增长，计算机系统结构技术有了井喷式的发展。[[1]](#footnote-1)

**关键词：计算机组成，指针，Arduino。**

**The knowledge of computer components and pointers and Arduin**

Guoxuanqi

Abstract: Since 40s the United States in the last century when the birth of University of Pennsylvania since the first electronic computer, the past more than and 10 years, with the increased integration of semiconductor devices, reduce hardware costs and improve reliability, as well as for the high performance computer demand is growing, the system structure of computer technology has a spurt of development

Key words: Computer composition, pointer, Arduino.

1 计算机分类

按计算机用途可分为专用计算机和通用计算机。较为普遍的是按照计算机的运算速度、字长、存储容量等综合性能指标，可分为巨型机、大型机、中型机、小型机、微型机。

2 计算机组成

总线是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线，它是由导线组成的传输线束， 按照计算机所传输的信息种类，计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线，分别用来传输数据、数据地址和控制信号。总线是一种内部结构，它是cpu、内存、输入、输出设备传递信息的公用通道，主机的各个部件通过总线相连接，外部设备通过相应的接口电路再与总线相连接，从而形成了计算机硬件系统。在计算机系统中，各个部件之间传送信息的公共通路叫总线，微型计算机是以总线结构来连接各个功能部件的。

总线按功能和规范可分为三大类型:

(1) 片总线(Chip Bus, C-Bus)

又称元件级总线，是把各种不同的芯片连接在一起构成特定功能模块(如CPU模块)的信息传输通路。

(2) 内总线

又称系统总线或板级总线，是微机系统中各插件之间的信息传输通路。例如CPU模块和存储器模块或I/O接口模块之间的传输通路。

(3) 外总线

又称通信总线，是微机系统之间或微机系统与其他系统(仪器、仪表、控制装置等)之间信息传输的通路。其中的系统总线，即通常意义上所说的总线，一般又含有三种不同功能的总线，即数据总线DB、地址总线AB和控制总线CB。

**2.存储器**：

存储器是计算机系统中的记忆设备，用来存放程序和数据。计算机中全部信息，包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中。它根据控制器指定的位置存入和取出信息。有了存储器，计算机才有记忆功能，才能保证正常工作。按用途存储器可分为内存和外存。外存通常是磁性介质或光盘等，能长期保存信息。内存指主板上的存储部件，用来存放当前正在执行的数据和程序，但仅用于暂时存放程序和数据，关闭电源或断电，数据会丢失。

存储器是具有“记忆”功能的设备，它采用具有两种稳定状态的物理器件来存储信息。在计算机中采用只有两个数码“0”和“1”的二进制来表示数据。记忆元件的两种稳定状态分别表示为“0”和“1”。日常使用的十进制数必须转换成等值的二进制数才能存入存储器中。计算机中处理的各种字符，例如英文字母、运算符号等，也要转换成二进制代码才能存储和操作。

1. [↑](#footnote-ref-1)